遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第四批         
    标准砖、钢筋等材料采购报价比选邀请函
各单位：
我司中标的遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第四批正在建设中，现准备就其中标准砖、钢筋等材料采购进行采购，现诚邀各单位进行报价，具体要求及报价表格式如下：
1、工程概况：招标清单中的全部材料。
2、资质要求：
投标人须具备独立企业法人资格，并且同时具备国家行政主管部门颁发的相关经营资质。
3、报价要求及其他：数量详附件1，控制价：10813093.9元（此价格含税率13%的增值税专用发票）。以单项不含税报价为基础，超过控制价视为废标,综合总价最低的单位中选，最终结算价按实际供货数量进行结算。工程费用包含但不限于运输、上下车等一切相关费用；产品质量标准符合设计图纸要求、现行国家规范、采购人要求。
若出现两家及以上单位报价相同则采取抽乒乓球方式确定中选单位，抽取方式：在密闭箱内放入与参与抽取的比选申请人相同数量的乒乓球，且乒乓球在密闭箱中抓取号球，由抽到号球1的单位中选
4、施工工期：工期为 30 天。
5、施工要求：满足施工图纸及现行相关规范要求，经主管部门验收合格。
6、请愿意参加本次报价的单位于2026年6月30日16点30分前将加盖企业鲜章的有效的营业执照复印件、资质证书、报价表、法人代表身份证明（适用于法人代表亲自报价）或法人代表授权委托书（适用于委托代理人报价）密封并现场递交至鹏安公司，未现场递交或逾期递交视为自动放弃（若开选时，参选单位不足三家或资格审查通过单位不足三家，则视为本次比选无效）。
7、我公司将于2026年6月30日16点30分在鹏安公司办公室统一拆封所有报价资料，报价单位必须到场参加。报价资料递交地址：遂宁市安居区黄林路190号凤凰半岛三期一层商铺联系人：唐先生，联系电话：0825-8666908。

附件1：采购清单和报价表；
附件2：标准砖、钢筋等材料采购合同模板。

                  遂宁市鹏安投资有限公司
                           2026年6月29日
附件1：遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第四批                                        标准砖、钢筋等材料报价表
	序号
	材料名称
	型号
	单位
	暂定数量
	控制单价不含税
（元）
	控制总价不含税
（元）
	单价不含税
（元）
	总价不含税
（元）
	备注

	1
	标准砖
	页岩实心标准砖
	千匹
	27
	400
	10800
	
	
	

	2
	预制混凝土块
	预制砼块
	m3
	14
	1200
	16800
	
	
	

	3
	钢筋
	HPB300钢筋≤10
	t
	10
	3230
	32300
	
	
	

	4
	钢筋
	HRB300钢筋 ＞10
	t
	19.5
	3230
	62985
	
	
	

	5
	钢筋
	HRB400钢筋 φ12~16
	t
	50
	3230
	161500
	
	
	

	6
	镀锌钢管
	SC100壁厚4mm
	m
	1421
	73.38
	104272.98
	
	
	

	7
	HDPE管道DN110
	DN110
	m
	4641
	20.75
	96300.75
	
	
	

	8
	钢筋混凝土管
	DN300
	m
	468
	68
	31824
	
	
	

	9
	Φ1500mm混凝土管
	1.5m钢筋混凝土圆管涵
	m
	72
	455.88
	32823.36
	
	
	

	10
	装配式雨水口
	参见 16S518-42~43
	m3
	5
	1200
	6000
	
	
	

	11
	铸铁井篦
	单篦750*450mm
（雨水箅子采用三防球磨铸铁
可调式防沉降雨水箅子，参见 16S518-53~57。车行道下荷载等级不应低于D400 级）
	套
	96
	34.86
	3346.56
	
	
	

	12
	铸铁井篦
	双篦750*450mm*2
（雨水箅子采用三防球磨铸铁
可调式防沉降雨水箅子，参见 16S518-53~57。车行道下荷载等级不应低于D400 级）
	套
	44
	34.86
	1533.84
	
	
	

	13
	混凝土井盖
	加金属框混凝土盖板（0.9*0.9*0.1m）
	套
	58
	240.7
	13960.6
	
	
	

	14
	球磨铸铁井盖井座
	φ700球墨铸铁井盖井座(五防球墨铸铁井盖车行道荷载等级不应低于D400级)
	套
	61
	608
	37088
	
	
	

	15
	球磨铸铁井盖井座
	φ800球墨铸铁井盖井座(五防球墨铸铁井盖车行道荷载等级不应低于D400级)
	套
	2
	608
	1216
	
	
	

	16
	25*38*38mm不锈钢树池篦子
	25*38*38mm不锈钢树池篦子
	套
	74
	450
	33300
	
	
	

	17
	预制混凝土井筒
	φ700
	m
	19
	415
	7885
	
	
	

	18
	芝麻白花岗岩盲道砖
	30*30*3cm芝麻白花岗岩
	m2
	885
	166
	146910
	
	
	

	19
	花岗岩分隔条
	600x150x30mm
蒙古黑花岗岩(光面拉槽)
	m2
	684.8
	166
	113676.8
	
	
	

	20
	90*10*35cm芝麻白花岗岩路缘石
	90*10*35cm芝麻白花岗岩路缘石
	m
	2950
	21
	61950
	
	
	

	21
	60*10*3cm蒙古黑花岗岩边缘石
	60*10*3cm蒙古黑花岗岩边缘石
	m
	2950
	2.61
	7699.5
	
	
	

	22
	土工格栅
	宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、聚丙烯双向、玻璃纤维(80KN/m)
	m2
	7479
	8.29
	62000.91
	
	
	

	23
	波形钢板护栏Gr-B-4E
	Gr-B-4E(详见设计图纸S2-15-10)
	m
	515
	235
	121025
	
	
	

	24
	波形钢板护栏Gr-B-4C
	Gr-B-4C(详见设计图纸S2-15-10)
	m
	145
	250
	36250
	
	
	

	25
	配电箱JX-XDM
	详图纸要求（照明配电箱）
	台
	3
	2500
	7500
	
	
	

	26
	箱式变压器
	S14-M10/0.4-100kVA
	台
	3
	115462
	346386
	
	
	

	27
	磁性防盗锁
	磁性防盗锁
	个
	249
	95
	23655
	
	
	

	28
	H=9m,50W(1*50W)截光型路灯
	H=9m,100W(1*50W)截光型路灯
	套
	102
	1550
	158100
	
	
	

	29
	H=9m,100W(2*50W)截光型路灯
	H=9m,100W(2*50W)截光型路灯
	套
	138
	1724.7
	238008.6
	
	
	

	30
	石油沥青
	石油沥青
	t
	1
	6100
	6100
	
	
	

	31
	橡胶沥青
	橡胶沥青同步碎石封层
	t
	24
	6100
	146400
	
	
	

	32
	乳化沥青
	乳化沥青
	t
	118
	5400
	637200
	
	
	

	33
	AC-13细粒式沥青混凝土
	40mm厚
	m3
	1482
	1066
	1579812
	
	
	

	34
	AC-20粗粒式沥青混凝土
	50mm厚
	m3
	977
	957
	934989
	
	
	

	35
	AC-16中粒式沥青混凝土
	50mm厚
	m3
	1309
	1000
	1309000
	
	
	

	36
	AC-13细粒式沥青混凝土
	50mm厚
	m3
	367
	1066
	391222
	
	
	

	37
	4%水泥稳定碎石底基层厚150mm
	水泥稳定碎石
	m3
	1083.41
	213.22
	231004.68
	
	
	

	38
	4%水泥稳定碎石底基层厚180mm
	水泥稳定碎石
	m3
	4976.14
	213.22
	1061012.57
	
	
	

	39
	5%水泥稳定碎石基层厚180mm
	水泥稳定碎石
	m3
	4723.42
	223.06
	1053606.07
	
	
	

	40
	5%水泥稳定碎石基层厚150mm
	水泥稳定碎石
	m3
	1083.41
	223.06
	241665.43
	
	
	

	合计
	
	9569109.65
	
	
	

	说明
	1、 本合同为固定单价合同，含运输等一切相关费用，本合同履行期间，合同单价不变，甲方无需向乙方支付其他任何费用。
2、本合同最终结算工程量以实际供货结算为准。
3、分包税率： %
4、所有材料规格型号均满足设计图纸及国标要求。

	
	
	
	
	
	联系人及电话：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	报价单位：（盖章）






	














附件2：合同模板                                                                                                
                                           合同编号：

 
采
购
合 
同



甲    方：遂宁市鹏安投资有限公司 （采购方） 
乙    方：                       （供货方） 

项目名称：遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第四批  
签订时间： 2026 年   月   日 

签订地点：    遂宁市安居区   
甲乙双方就“遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第四批”材料-标准砖、钢筋等材料采购合同事宜进行磋商，于2026年  月  日确立合作关系，根据本工程具体情况，按照《中华人民共和国民法典》及相关规定，经双方友好协商，特立此合同，以兹双方共同遵守以下合同条款。
第一条： 产品清单及总价
1.1产品清单。
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	不含税单价
（元）
	不含税合价
（元）
	备注

	1
	标准砖
	页岩实心标准砖
	千匹
	27
	
	
	

	2
	预制混凝土块
	预制砼块
	m3
	14
	
	
	

	3
	钢筋
	HPB300钢筋≤10
	t
	10
	
	
	

	4
	钢筋
	HRB300钢筋 ＞10
	t
	19.5
	
	
	

	5
	钢筋
	HRB400钢筋 φ12~16
	t
	50
	
	
	

	6
	镀锌钢管
	SC100壁厚4mm
	m
	1421
	
	
	

	7
	HDPE管道DN110
	DN110
	m
	4641
	
	
	

	8
	钢筋混凝土管
	DN300
	m
	468
	
	
	

	9
	Φ1500mm混凝土管
	1.5m钢筋混凝土圆管涵
	m
	72
	
	
	

	10
	装配式雨水口
	参见 16S518-42~43
	m3
	5
	
	
	

	11
	铸铁井篦
	单篦750*450mm
（雨水箅子采用三防球磨铸铁
可调式防沉降雨水箅子，参见 16S518-53~57。车行道下荷载等级不应低于D400 级）
	套
	96
	
	
	

	12
	铸铁井篦
	双篦750*450mm*2
（雨水箅子采用三防球磨铸铁
可调式防沉降雨水箅子，参见 16S518-53~57。车行道下荷载等级不应低于D400 级）
	套
	44
	
	
	

	13
	混凝土井盖
	加金属框混凝土盖板（0.9*0.9*0.1m）
	套
	58
	
	
	

	14
	球磨铸铁井盖井座
	φ700球墨铸铁井盖井座(五防球墨铸铁井盖车行道荷载等级不应低于D400级)
	套
	61
	
	
	

	15
	球磨铸铁井盖井座
	φ800球墨铸铁井盖井座(五防球墨铸铁井盖车行道荷载等级不应低于D400级)
	套
	2
	
	
	

	16
	25*38*38mm不锈钢树池篦子
	25*38*38mm不锈钢树池篦子
	套
	74
	
	
	

	17
	预制混凝土井筒
	φ700
	m
	19
	
	
	

	18
	芝麻白花岗岩盲道砖
	30*30*3cm芝麻白花岗岩
	m2
	885
	
	
	

	19
	花岗岩分隔条
	600x150x30mm
蒙古黑花岗岩(光面拉槽)
	m2
	684.8
	
	
	

	20
	90*10*35cm芝麻白花岗岩路缘石
	90*10*35cm芝麻白花岗岩路缘石
	m
	2950
	
	
	

	21
	60*10*3cm蒙古黑花岗岩边缘石
	60*10*3cm蒙古黑花岗岩边缘石
	m
	2950
	
	
	

	22
	土工格栅
	宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、聚丙烯双向、玻璃纤维(80KN/m)
	m2
	7479
	
	
	

	23
	波形钢板护栏Gr-B-4E
	Gr-B-4E(详见设计图纸S2-15-10)
	m
	515
	
	
	

	24
	波形钢板护栏Gr-B-4C
	Gr-B-4C(详见设计图纸S2-15-10)
	m
	145
	
	
	

	25
	配电箱JX-XDM
	详图纸要求（照明配电箱）
	台
	3
	
	
	

	26
	箱式变压器
	S14-M10/0.4-100kVA
	台
	3
	
	
	

	27
	磁性防盗锁
	磁性防盗锁
	个
	249
	
	
	

	28
	H=9m,50W(1*50W)截光型路灯
	H=9m,100W(1*50W)截光型路灯
	套
	102
	
	
	

	29
	H=9m,100W(2*50W)截光型路灯
	H=9m,100W(2*50W)截光型路灯
	套
	138
	
	
	

	30
	石油沥青
	石油沥青
	t
	1
	
	
	

	31
	橡胶沥青
	橡胶沥青同步碎石封层
	t
	24
	
	
	

	32
	乳化沥青
	乳化沥青
	t
	118
	
	
	

	33
	AC-13细粒式沥青混凝土
	40mm厚
	m3
	1482
	
	
	

	34
	AC-20粗粒式沥青混凝土
	50mm厚
	m3
	977
	
	
	

	35
	AC-16中粒式沥青混凝土
	50mm厚
	m3
	1309
	
	
	

	36
	AC-13细粒式沥青混凝土
	50mm厚
	m3
	367
	
	
	

	37
	4%水泥稳定碎石底基层厚150mm
	水泥稳定碎石
	m3
	1083.41
	
	
	

	38
	4%水泥稳定碎石底基层厚180mm
	水泥稳定碎石
	m3
	4976.14
	
	
	

	39
	5%水泥稳定碎石基层厚180mm
	水泥稳定碎石
	m3
	4723.42
	
	
	

	40
	5%水泥稳定碎石基层厚150mm
	水泥稳定碎石
	m3
	1083.41
	
	
	

	不含税合计
	
	
	
	
	

	税金（税率  %）
	
	
	
	
	

	含税合计
	
	
	
	
	

	说明
	2、 本合同为固定单价合同，含运输、上下车等一切相关费用，本合同履行期间，合同单价不变，甲方无需向乙方支付其他任何费用。
2、本合同最终结算工程量以实际供货结算为准。
3、税率： %
[bookmark: _GoBack]4、所有材料规格型号均满足设计图纸、国标及规范要求。  


1.2暂定合同含税金额  元，大写    ，其中不含税合同金额  元（大写：  ），税金：  元（大写：  ）
1.3此价格为固定单价，包含但不限于增值税专用发票、税率  %、含运输、上下车等到场的一切费用。本合同履行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。所有材料规格型号均满足设计图纸及国标要求。本合同最终结算工程量以实际供货结算为准。
第二条：质量标准
2.1产品质量标准要求按国家相关标准、符合设计图纸要求、同类产品相关标准及合同约定条款执行。
2.2质量保证期：质保  1 年，自供货完毕且验收合格之日起算。
第三条：交（提）货时间、地点
3.1交货时间：合同签订后3日内开始供货，保证施工进度。乙方应当在收到甲方供货通知后  3  日内送货到甲方指定地点。
3.2交货地点：  安居区  。
第四条：运输方式及费用承担
由乙方自行安排运输工具运至交货地点，费用由乙方负责，并自行承担甲方验收合格前的所有安全责任。
第五条：验收标准、签收及争议
5.1验收标准
按合同约定条款验收，同时按国家相关标准及同类产品相关标准执行。
5.2签收
产品到达交货地点后，甲方对产品数量、规格等进行签收。乙方需同时提供产品配送清单、出厂检测报告、合格证书及相关资料。甲方验收合格仅代表甲方认可乙方交付货物数量、规格符合本合同约定，不代表甲方认可乙方交付货物质量，乙方应当自行对货物质量负责。
5.3争议
如双方对乙方提供的产品是否符合验收标准发生争议，双方应在争议发生当天将有争议的产品封存，10日内将封存产品提交甲方所在地省级以上具有合法资质的检测、鉴定机构进行检测、鉴定，双方同意以该机构出具的报告为准，检测、鉴定费用由乙方先行支付，如检测、鉴定合格，检测、鉴定费用由甲方承担，如检测、鉴定不合格，检测、鉴定费用由乙方承担。如乙方拖延、拒绝检测、鉴定或拖延、拒绝支付费用的，则视为乙方交付的产品不符合合同约定的质量标准。
第六条：单价调整
本合同为固定单价合同，本合同单价仅限于“遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第四批”，自合同签订之日起一年内有效。
第七条：结算及支付
7.1结算方式
经甲方确认无需供货后，根据甲方签收的盖有乙方公章的发货单，由甲乙双方共同核算确认最终结算价。
7.2支付方式
7.2.1合同签订生效后，甲方预付乙方暂定合同总价的20 % 。
7.2.2乙方分批供货完成，经甲方验收合格且完善所有资料后，甲方按月进度支付至到货量工程款的80%（预付款前三次等额抵扣相应进度款），乙方需完善相关资料并交付相应合法有效完整的税务发票并作为甲方付款的附件，否则甲方有权暂缓款项支付并不视为甲方违约。（税率 %的增值税专用发票）
7.2.3项目完成竣工结算审计之后，且乙方履行完毕全部合同义务后（包括但不限于提交完整的结算资料），甲方根据最终结算金额扣除累计已支付金额后，一次性无息支付剩余尾款（3%的质保金除外）。（税率  %的增值税专用发票）
7.2.4质保金为最终结算总价的3%(质保金不计息)，质量缺陷责任期满后经确认且无任何质量问题后退回。
7.2.5合同实际金额达到暂定合同总额时，乙方应以书面形式通知甲方，否则甲方有权不予收货，造成的运输费用等损失由乙方自行承担。同时，因乙方怠于履行通知义务导致合同总金额超过合同暂定总价的，甲方以合同暂定总价为上限向乙方支付货款，超出部分由乙方自行承担。
7.3乙方指定收款账户户名： 
卡号：  
开户行：  
第八条：甲乙双方的权利义务
8.1甲方的权利义务
8.1.1乙方供货产品到现场后，甲方接到乙方通知后，需及时安排人员现场接收材料。
8.1.2甲方如向乙方发出错误通知，造成乙方有损失的，甲方有义务承担乙方因此所受的损失。
8.1.3甲方有义务按合同约定结算相应货款。
8.2乙方的权利义务
8.2.1乙方按甲方进度要求供货，并及时通知甲方验收人员到场验收。
8.2.2乙方所交产品的型号、规格、质量等必须符合合同约定，不得提供劣质产品。
8.2.3乙方必须严格遵守安全操作规范，确保安全，并自行承担由此引起的一切经济及法律责任；如甲方因此承担法律责任的，甲方有权向乙方全额追偿。
第九条：违约责任
9.1甲方违约责任
9.1.1如因甲方逾期支付货款乙方提起诉讼的，逾期利息以欠付款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）1倍计算。
9.2乙方违约责任
9.2.1乙方交付的货物质量不符合合同约定的，乙方应当向甲方支付合同暂定总价10%的违约金，并在1日内更换合格的货物给甲方，乙方拒绝更换、逾期更换或更换后质量仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方除应返还甲方已支付的所有费用外，还应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。
9.2.2乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应按日向甲方支付合同暂定总价0.02%的违约金；逾期交货超过10天或逾期达到3次的，甲方有权解除合同，同时乙方并向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。
9.2.3本合同签订后，乙方明确表示或以行为表明拒绝履行合同约定供货义务的，甲方有权解除合同，乙方除应返还甲方已支付的所有费用外，还应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。
9.2.4乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方应当承担由此产生的一切经济及法律责任，甲方有权解除合同，同时乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同暂定总价20%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
9.2.5乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
第十条：免责
10.1不可抗力：签约双方中任何一方由于战争及严重的洪水、台风、地震、塌方等不可抗力事件而影响合同的执行时，应及时通知对方，请求延迟相应受影响部分的履行期限或本合同终止，采取适当措施以防止损失扩大，延迟时间应相当于事件影响的时间。不可抗力系指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及后果是无法克服和无法避免的。
10.2因情势变化（如甲方工程项目取消）导致本合同甲方所购货物失去实际意义时，甲方应及时通知乙方协商办理相应合同结算及终止事宜。对此双方均不属违约。
第十一条：争议解决
本合同在履行过程中产生争议的，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，由甲方住所地人民法院管辖，败诉方还应当承担胜诉方因此支付的诉讼费、保全费、律师费、差旅费等实际费用。
第十二条：附   则
12.1本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另行按程序签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
12.2甲乙双方承诺，在签订及履行本合同时，应本着诚信原则，保守对方的商业秘密，因归责于自身原因，造成对方商业秘密外泄，承担由此而造成的损失。
12.3本合同一式 肆 份，甲乙双方各 贰 份，经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效，甲乙双方应本着公平、合理原则全面履行本合同条款。
12.4甲方联系人及联系方式：曾罗18512809207                           
乙方联系人及联系方式： 


	       甲            方
	        乙             方

	单位名称（章）：遂宁市鹏安投资有限公司
地址：四川省遂宁市安居区黄林路190号（凤凰半岛三期）一层商铺
法定代表人：
开户银行： 遂宁安居融兴村镇银行有限责任公司琼江支行
帐号：1234517040649308 
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